8/14

Num, M bit이 같이 acknowledged에 작용한다.

Num에 값이 있고 M이 0인 경우 현재까지 모은 정보들을 처리.

Num에 값이 있고 M이 1인 경우는 직전까지 처리된 정보들을 넘긴다.(영광)

8/21

new resource : 온도

contiki homepage

1.개발툴 뭘 사용했는지

2. 하드웨어 구성

3. 개발 환경

8/27

1. option code에서

코드가 안되어있는 option들이 있는지 확인

2. pdu타입이랑 option타입

how to connect

3. in case of multicast,

DNS??????

4. server쪽에 socket이 어떻게 bound되는지???

**메모리 경계 보존 안됨(TCP)**